При использовании в быту природного (сжиженного газа)  газа НЕОБХОДИМО:

* Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной

организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкцию по эксплуатации приборов;

* Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и

вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход;

* Перед пользованием газифицированной печью проверять открыт ли

полностью шибер;

* Периодически очищать «карман» дымохода;
* По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и

перед ними, а при размещении газовых баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

* При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства;
* При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны

горелок газовых приборов и сообщить в газораспределительную организацию по **телефону аварийно-диспетчерской службы номер 04.**

* При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить

пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу по телефону 04  (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

* Перед входом в подвалы и погреба, до включения света и зажигания огня,

убедиться в отсутствии запаха газа;

* Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту

установки сжиженного газа в день доставки;

* Ставить в известность представителей газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

* сообщить окружающим о мерах предосторожности;
* сообщить в газовую службу по телефону 04  из незагазованного места;
* принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения – выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
* до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения;
* для осмотра и ремонта газопроводов  и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования, проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

Периодичность и объемы планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования определены «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утвержденного Приказом Министра регионального развития РФ от 26.06.2009 №239, а также отраслевым стандартом ОСТ 153-39.3-051-2003. Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов

административных и общественных зданий должно производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Дымоходы и вентиляционные каналы должны проходить периодические проверки:

* перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих газовых приборов и аппаратов;
* не реже одного раза в 3 месяца – дымоходы кирпичные;
* не реже одного раза в 12 месяцев – дымоходы асбоцементные, гончарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, стальные, а также вентиляционные каналы.

В зимнее время владельцы газифицированных квартир должны периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку,

замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

* Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые

приборы без согласования с соответствующими организациями;

* Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство

дымовых и вентиляционных каналов, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки и проверки дымоходов;

* Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом

при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

* Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки

(трещины) газифицированных печей и дымоходов;

* Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми

конфорками для приготовления пищи;

* Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на

дымоотводящих трубах от водонагревателей;

* Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке

дымовых и вентиляционных каналов;

* Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах),

жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

* Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме

рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику;

* Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного

возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами;

* Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться

газовыми плитами для отопления помещений;

* Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и

отдыха.

* Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели

используется мыльная эмульсия или специальные приборы);

* Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными

газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их;

* Иметь в газифицированных помещениях более одного баллона

вместимостью 50 (55) л. или двух баллонов 27 л. (один из них запасной);

* Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м. от них.
* Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

**Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту» несут ответственность в соответствии со ст. 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ**.